**AP X IRON**

**с двойной панелью стального листа**

компоненты

* Окрашенный стальный
* -XPS

Описание

Сэндвич-панель изготовлена ​​из снаружи, с обеих сторон, с алюминиевым покрытием, толщиной 8/10, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенополистирол), Euroclass E реакция огня.

Приложения

* Подходит для изготовления навесных стен для кузовов, занавес для промышленных ворот.