**AP X VTR**

**в двойной панели из стекловолокна**

компоненты

* Стеклопластик
* -XPS

Описание

Сэндвич-панель изготовлена ​​из внешней стороны, с обеих сторон, стекловолоконный лист, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенопласт), Евроклас E реакции горения.

Приложения

* Подходит для изготовления стен для холодного хранения, разделители для автомоек, гараж приюта для животных, органов заднего грузовых автомобилей.