**AP X ODM1**

**Удобная панель из оксида магния**

компоненты

* окись магния
* -XPS

Описание

Сэндвич-панель сделаны с внешней стороны, только с одной стороны, горбыль ODM (оксид магния) около мм толщиной. 3/4/6 класс огнестойкости А1, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенополистирол), Euroclass E реакции горения.

Приложения

* Подходит для изготовления изоляционных покрытий для существующих стен, которые особенно подвержены воздействию влаги, плечи моноблока окон и дверей, полов выделениями.