**AP X ODM**

**Группа из оксида магния**

компоненты

* окись магния
* -XPS

Описание

Сэндвич-панель сделаны с внешней стороны, только с одной стороны, горбыль ODM (оксид магния) около мм толщиной. 3/4/6 класс огнестойкости А1, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенополистирол), Euroclass E реакции горения.

Приложения

* Подходит для изготовления перегородок, поддержка для отделочных материалов кухонных столешниц и компонентов мебели для ванных комнат, оснований для полов.