**AP W ODM**

**Группа из оксида магния**

компоненты

* окись магния
* Минеральная вата

Описание

Сэндвич-панель сделаны с внешней стороны, только с одной стороны, горбыль ODM (оксид магния) около мм толщиной. 3/4/6 в огнестойкости класса А1, внутри изоляционного материала, изготовленный из минеральной каменной ваты, класс огнестойкости А1.

Приложения

* Подходит для изготовления перегородок, звукоизоляция номеров, поддержка отделочных материалов.