**APX TOP ПВХ**

**с двойным остеклением ПВХ пена**

компоненты

* полиэтиленовая плёнка
* ПВХ пена (1 мм).
* -XPS
* ПВХ пена (5 мм.)

Описание

Сэндвич-панель сделаны с внешней стороны, с обеих сторон, 1мм лист белой полу вспененные ПВХ. в стороне А и 5 мм. в B-стороне, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенополистирол) Euroclass E реакции горения. внешняя защита с полиэтиленовой пленкой.

Приложения

Подходит для изготовления перегородок, поддержка для отделочных материалов кухонных столешниц и компонентов мебели для ванных комнат, оснований для полов.