**AP X пенополистирол ПВХ**

**с двойным остеклением ПВХ пена**

компоненты

* полиэтиленовая плёнка
* ПВХ пена (1 мм).
* XSP

Описание

Сэндвич-панель сделаны с внешней стороны, с обеих сторон, 1мм лист белой полу вспененные ПВХ. в стороне А и 5 мм. в B-стороне, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенополистирол) Euroclass E реакции горения. внешняя защита с полиэтиленовой пленкой.

Приложения

* Подходит для ralizzazioni для цифровой печати в больших панелей формата.