**AP X PVC1 ADH1**

**с двойным остеклением ПВХ пена**

компоненты

* полиэтиленовая плёнка
* ПВХ пена (1 мм).
* би-клеевая пленка
* -XPS
* бумага с покрытием XPS

Описание

Сэндвич-панель изготовлена ​​из вне 1мм листа белой пены ПВХ Board. с одной стороны, би-клейкая пленка, укрепленного стекловолокном сети с другой стороны. Внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенополистирол) Euroclass E Реакция на огонь. внешнее покрытие из полиэтиленовой пленки на стороне ПВХ, бумага с покрытием на стороне би-клеевой пленки.

Приложения

* Подходит для изготовления панелей для цифровой печати в большом формате, чтобы быть приклеены на существующих стен.