**AP X ACP**  
**панель для внутренних /  вызывных дверей**

компоненты

* полиэтиленовая плёнка
* Композитный глазурованный алюмини
* XPS

Описание

композитная панель изготовлена ​​из снаружи, с обеих сторон, A 2mm полимерными алюминиевые композитные толщина листа, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенополистирол) в реакции Euroclass E пожара. внешняя защита с полиэтиленовой пленкой.

Приложения

* Подходит для заполнения для внутренних и наружных дверей с несущим нагрузку алюминиевая рама, сталь и т.д. Идеально подходит для  перегородок с несущей конструкцией.
* Подходит для влажных помещений, потолков, вывесок, ненесущих стен.