**AP И МДФ Aл**
**Крытый удобная панель для дверей и перегородок**

компоненты

* Плотность волокна MDF Средний
* крашеного алюминия
* полиэтиленовая плёнка
* прибыль на акцию

Описание

Сэндвич-панель сделаны с внешней стороны, с обеих сторон, предварительно обработанный композитный алюминиевая пластина 2 мм. толстый, внутри изоляционного материала в EPS (пенополистирол) в реакции Euroclass E пожара. внешняя защита с полиэтиленовой пленкой.

Приложения

* Подходит для заполнения для внутренних и наружных дверей с несущим нагрузку алюминиевая рама, сталь и т.д.
* Идеально подходит для  перегородок с несущей конструкцией.
* Только для внутреннего использования