**AP X AL**  
**Панель с двойным алюминиевым листом**

компоненты

* крашеного алюминия
* полиэтиленовая плёнка
* XPS

Описание 

Сэндвич-панель изготовлена ​​из снаружи, с обеих сторон, с алюминиевым покрытием, толщиной 8/10, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенополистирол), Euroclass E реакция огня. внешняя защита с полиэтиленовой пленкой.

Приложения

* Подходит для реализации штор для непрерывных фасадов, для наружных дверей.