**AP и МДФ Л.П.**  
**Группа дважды LAMINATE**

компоненты

* MDF
* Пластиковый ламинат
* прибыль на акцию

Описание

Сэндвич-панель сделаны с внешней стороны, с обеих сторон, предварительно обработанный композитный алюминиевая пластина 2 мм. толстый, внутри изоляционного материала в EPS (пенополистирол) в реакции Euroclass E пожара.

Приложения

* створки внутренных дверей , отделаны деревянной рамкой по периметру для вставки в алюминиевом профилe.