**AP X ADHESIVE**

**Панель с двухсторонней клейкой пленкой**

компоненты

* pelicola биадгезивный
* бумага с покрытием XPS

Описание

Сэндвич-панель изготовлена ​​из внешней стороны, с обеих сторон, би-клейкая пленка армированный стекловолокном сети, защищенной бумаги с покрытием, внутри изоляционного материала XPS (экструдированный пенопласт), Евроклас E реакции горения.

Приложения

* Дверные панели, куда пользователь может наклеить прокатанными металлами сортовой и листовой разных отделки